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Graad 9

ENERGIE, KRAGTE EN MASJIENE
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DRYWING = ARBEID / TYD
Ons mest dit in J/s of beter bekend as Vatt (W)
1 per sekonde lewer 1 Watt drywing
« Die term Watt is afgelei van die nzam van James Watt wat die stoomenjin verbeter het.
« Elekiristeit in jou huishouding word gemeet in kiowatt-uur (kWh).
« Een Kiowatt-uur s die energie-uitset deur T 1 KV/ toestel in een uur.
* Hoe langer so ' toestel aangeskakel bly, hoe meer energie word verbruk. So sal " 2 kiW-verwarmer wat dris ure zangeskakel bly 6 K/ energie verbruk.
* Vokook . KW/ per uurx ... uur = 6 k.
« Die koste vir " kW wissel, maar s in die Wes-Kaap tans ongeveer R0.35.

| opdrag:

Mest jou ele drywingsvermos
« Gaan na " stel trappe i jule skoolgebou en meet die traphoogte.
« Vermenigvuldig dit met die zantal trappies.
« Bepaal jou GEWIG.
« Hardioop teen die trappe utt en neem die tyd in sekondes.

Voitoo die volgende tabel:

Aspek Meting

Traphoogte

Massa

Gewig

Werk gedoen: Fx s
Tyd
TABLE1

VRAE
1. Wat was jou drywing?

2. Waarvoor staan

2) Kiowatt?

b) Kiowatt-uur?

3. Vind uit wat die drywingskrag van die gemiddelde motor (gesteljou onderwyser ) .

4. Saljy kans sien om jou ondervyser se motor huis toe te stoot?

5. Wasrom sal it makiker wees as die enjin dit doen, selfs al sou jy die tyd hé en jou maats jou help?

6. Bereken wat 1 3 000 Weverwarmer wat vir n maand lank (Jule) 4 ure per dag aangeskakel was jou sal kos teen n tarief van R0,35 per ki/h.




image3.png
Drywing = Arbeid(werk) Tyd
Arbeid = Krag (F)x s
Gewig = Massa x 10 = 0 Kg
ExsTyd=
2.2) 1000 Watt, ma.w. 1000 X Joule/sekonde
b) Die hoeveeheid KV wat per uur gelewer of verbruik word
3. Groter motors ongeveer 100KVY; Keener karre ongeveer 70kW/
4.-
5. Enjin het groter drywing/vermog om werk te verrig

6. Bereken eers tofale energieverbruik (KWh):

KW xh (uun)= 3 kW x 124

72k

Bereken dan die koste:

372 x R0,35= R130,20







